ニセコ町道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年条例第3号)新旧対照表
現行	改正後（案）	
(縦断勾配)	(縦断勾配)	
第23条　車道          の縦断勾配は                       、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。                   ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。	第23条　町道および林道の縦断勾配は4パーセントまでとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合、７パーセント未満とすることができる。また、令和4年3月31日までに町が認定している道路についてはこの限りでない。                                	
区分	
設計速度
(単位　1時間につきキロメートル)	
縦断勾配
(単位　パーセント)	

第3種	
普通道路	
60	
5	
8	

	
50	
6	
9	

	
40	
7	
10	

	
30	
8	
11	

	
20	
9	
12	

小型道路	
60	
8	

	
	
50	
9	

	
	
40	
10	

	
	
30	
11	

	
	
20	
12	

第4種	
普通道路	
60	
5	
7	

	
50	
6	
8	

	
40	
7	
9	

	
30	
8	
10	

	
20	
9	
11	

小型道路	
60	
8	

	
	
50	
9	

	
	
40	
10	

	
	
30	
11	

	
	
20	
12	

	

　　　　　　　　　　　表　削　除

(合成勾配)	(合成勾配)	
第27条　合成勾配は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、12.5パーセント)以下とすることができる。	第27条　合成勾配は、8パーセント以下とする。                                                                                                                                                                                                        	
設計速度
(単位　1時間につきキロメートル)	
合成勾配(単位　パーセント)	

60	
10.5	

50	
11.5	

40	

30	

20	

	

　　　　　　　　　　　表　削　除
	
2　積雪寒冷の度がはなはだしい地域に存する道路にあっては、合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。